Заявка термостаты

|  |  |
| --- | --- |
| Термостат с охлаждением | Температурный диапазон от +5˚С до +60˚С  Дискретность установки температуры - 0,1˚С  Точность поддержания температуры в любой точке рабочего объема, расположенной не ближе 50 мм *(значение не требует конкретизации)* от стенок камеры, при установившемся тепловом режиме не более 1,5˚С *(значение не требует конкретизации)*  Принудительная вентиляция – наличие  Материал рабочей камеры - нержавеющая сталь  Сигнализация несоответствия заданным параметрам, звуковая - наличие  ЖК-дисплей - наличие  Внутренняя стеклянная дверь – наличие  Внутреннее освещение камеры – наличие  Объем, л - 80  Количество полок, шт - 2  Внутренние размеры камеры, ШхГхВ, мм 390x380x450  Внешние габариты, ШхГхВ, мм н 665x700x935  Вес, кг. - не более 70  Напряжение питания, В: 220  Частота, Гц: н 50 |

Количество 4 шт. Укажите массу и обьем. Доставка г. Красноярск