Заявка термостаты

|  |  |
| --- | --- |
| Термостат с охлаждением | Температурный диапазон от +5˚С до +60˚С Дискретность установки температуры - 0,1˚СТочность поддержания температуры в любой точке рабочего объема, расположенной не ближе 50 мм *(значение не требует конкретизации)* от стенок камеры, при установившемся тепловом режиме не более 1,5˚С *(значение не требует конкретизации)*Принудительная вентиляция – наличие Материал рабочей камеры - нержавеющая стальСигнализация несоответствия заданным параметрам, звуковая - наличиеЖК-дисплей - наличиеВнутренняя стеклянная дверь – наличиеВнутреннее освещение камеры – наличиеОбъем, л - 80Количество полок, шт - 2Внутренние размеры камеры, ШхГхВ, мм 390x380x450Внешние габариты, ШхГхВ, мм н 665x700x935Вес, кг. - не более 70Напряжение питания, В: 220 Частота, Гц: н 50  |

Количество 4 шт. Укажите массу и обьем. Доставка г. Красноярск