|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станок для утилизации баллонов СУБ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка для подготовки списанных баллонов к утилизации УПСБ |

|  |
| --- |
| [**Установка для подготовки списанных баллонов к утилизации УПСБ**](http://www.belgastechnika.by/index.php?categoryid=3&p13_sectionid=16&p13_fileid=51) |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка УПСБ предназначена для пробивания отверстий и одновременного деформирования списанных баллонов емкостью 5, 27, и 50 литров перед утилизацией. Установка может эксплуатироваться на газонаполнительных станциях. Категория производственного помещения по взрыво-пожароопасности - Д.**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметра**  | **Значение параметра**  |
| Тип установки  | Однопозиционный с пневматическим приводом  |
| Емкость обрабатываемых баллонов, л  | 5, 27, 50  |
| Производительность, бал/час, не менее  | 90  |
| Давление сжатого воздуха, МПа  | 0,6 ±0,2  |
| Габаритные размеры, мм:  | …  |
| длина  | 660  |
| ширина  | 580  |
| высота  | 1900  |
| Масса, кг  | 200  |

 |

 |

 |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |

 |