Турбина ДТ-0,6/4 обозначение КК2026.01.000/АК2026.01.000 устанавливается в корпус турбодетандерного агрегата.

Турбодетандер специальная расширительная машина для систем, реализующих холодильный цикл. Самостоятельного применения не имеет. Используется в составе воздухоразделительных установок для производства холода.

Основные детали: ротор (вал и колесо), щека канальная, щека покрывная, подшипники, втулка тормозная, корпус уплотнения.

Давление на входе: - 40+-5 Бар

Давление на выходе: - 6 Бар

Массовый расход: - 630 +60-30

Температура перед агрегатом: 173 К

Температура после агрегата: - 116 К

Частота вращения ротора: 150 +25-15 тыс.об./мин.

Материал: сплав меди

Цвет: желтый

Вес: 4,9 кг

Размеры: 182,5х135х135 мм

Количество: 1 комплект.