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УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер

ФКП «Анозит»

_______________ В.В. Черненко

____ ______________2026
ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ
на поставку комплектующих для насоса НЖ 0,063
2026
1. Заказчик: федеральное казенное предприятие «Анозит» (ФКП «Анозит»).
Адрес заказчика: Новосибирская область, Куйбышевский район, город Куйбышев, улица Садовое кольцо, дом 1, 632383.
Тел/факс: +7-499-450-80-10, E-mail: info@anozit.ru
Номер телефона по техническим вопросам: +7-499-450-80-10 доб. 1178 Первухин Станислав Петрович, +7-499-450-80-10 доб. 11-74 — Зубов Евгений Андреевич.
Адрес электронной почты: psp@anozit.ru,  e.zubov@anozit.ru.
2. Назначение товара: Для выполнения планово-предупредительного ремонта криогенных насосов НЖ-0,063/20. предназначенных для перекачивания сжиженных газов.
3. Наименование, технические характеристики и количество поставляемого товара (выполнения работ):
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4. Адрес и сроки поставки:
4.1.  Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: ул. Садовое кольцо, д. 1, г. Куйбышев, Новосибирская область. Доставка производится в рабочие дни Покупателя (с понедельника по пятницу) с 08-30 часов до 14-00 часов, время Новосибирское.

4.2. Срок поставки: Поставка всего количества товара осуществляется в течение 40 рабочих дней с момента подписания Договора с правом досрочной поставки.
5. Требования к качеству товара:
5.1 Поставляемый товар должен быть новым  (не допускается поставка выставочных образцов, а также собранного из восстановленных узлов и изготовленных из бывших в употреблении материалов) и пригодным к использованию без доработки. Год выпуска товара должен быть не ранее 2025  года. На упаковке должна быть указана дата изготовления товара. Наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах (накладной и счет — фактуре).
5.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям действующих в Российской Федерации Технических регламентов, стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ) и подтверждаться паспортом завода-изготовителя на изделие с отметкой ОТК, протоколами испытания изделий.
6. Требования к упаковке товара, условия поставки:
6.1. Товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия негативных внешних условий, в соответствии с ГОСТ 26653-2015 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение).

6.2. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность поставляемого товара и комплектующих на весь срок их транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
7. Гарантийный срок: 
7.1. Срок гарантии товара (выполнения работ) должен быть не менее срока, установленным заводом изготовителем или составлять не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приемке товара (выполнения работ). 
7.2. Устранение дефектов/недостатков товара во время гарантийного периода производится в срок не более 15 рабочих дней с момента обнаружения дефекта.
8. Требования к документации передаваемой вместе с товаром:
8.1. Требуемая документация предоставляется Поставщиком согласно пункта 3.8 договора.
9. Порядок формирования цены договора:
9.1. В общую цену договора входит: стоимость товара, транспортные расходы по доставке товара  до места нахождения Заказчика, расходы, связанные с упаковкой, маркировкой, погрузкой и разгрузкой товара, страхованием товара (при необходимости), все необходимые налоги, в том числе НДС (в случае если поставщик является плательщиком НДС в соответствии с НК РФ), сборы и пошлины, и иные расходы поставщика, связанные с выполнением условий договора и настоящего технического задания.
Составил:
Специалист по закупкам 
____________________ / Первухин С.П. /
СОГЛАСОВАНО:
	Главный механик 
	
	Балахов Д.А.

	Начальник цеха № 4
	
	Захаров И.Г.

	Заместитель начальник цеха № 4
	
	Лобов Е.Е.


Приложение 1

Эскиз фильтра (1,0 мм)
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Эскиз фильтра (0,7 мм)
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Описание и технические характеристики Количество Код по ОКПД2

1

Поршень АК 6225.40.650 2

шт 28.13.31.110

2

Втулка рабочая АК 2371.01.005

4

шт 28.13.31.110

3

32

шт 28.13.31.110

4

8

шт 28.13.31.110

5

5

шт 28.13.31.110

6

5

шт 28.13.31.110

7

Воротник 2371.01.035

50

шт 28.13.31.110

8

Прокладка 2371.01.002

5

шт 28.13.31.110

9

Прокладка 2371.01.002-01

10

шт 28.13.31.110

10

Прокладка 2371.01.002-02

10

шт 28.13.31.110

Наименование каждой единицы 

продукции

Единица 

измерения

Поршень АК 6225.40.650, насос 

жидкостной НЖ-0,063/20

Втулка рабочая АК 2371.01.005, насос 

жидкостной НЖ-0,063/20

Кольцо поршневое АК 

6225.40.652

Кольцо поршневое АК 6225.40.652, насос 

жидкостной НЖ-0,063/20

Кольцо направляющее АК 

6225.40.654

Кольцо направляющее АК 6225.40.654, 

насос жидкостной НЖ-0,063/20

Клапан всасывающий АК 

6225.40.660

Клапан всасывающий АК 6225.40.660, 

насос жидкостной НЖ-0,063/20

Клапан нагнетательный АК 

6225.40.680

Клапан нагнетательный АК 6225.40.680, 

насос жидкостной НЖ-0,063/20

Воротник 2371.01.035, насос жидкостной 

НЖ-0,063/20

Прокладка 2371.01.002, насос жидкостной 

НЖ-0,063/20

Прокладка 2371.01.002-01, насос 

жидкостной НЖ-0,063/20

Прокладка 2371.01.002-02, насос 

жидкостной НЖ-0,063/20
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		№ п/п		Наименование каждой единицы продукции		Описание и технические характеристики		Количество		Единица измерения		Код по ОКПД2

		1		Поршень АК 6225.40.650		Поршень АК 6225.40.650, насос жидкостной НЖ-0,063/20		2		шт		28.13.31.110

		2		Втулка рабочая АК 2371.01.005		Втулка рабочая АК 2371.01.005, насос жидкостной НЖ-0,063/20		4		шт		28.13.31.110

		3		Кольцо поршневое АК 6225.40.652		Кольцо поршневое АК 6225.40.652, насос жидкостной НЖ-0,063/20		32		шт		28.13.31.110

		4		Кольцо направляющее АК 6225.40.654		Кольцо направляющее АК 6225.40.654, насос жидкостной НЖ-0,063/20		8		шт		28.13.31.110

		5		Клапан всасывающий АК 6225.40.660		Клапан всасывающий АК 6225.40.660, насос жидкостной НЖ-0,063/20		5		шт		28.13.31.110

		6		Клапан нагнетательный АК 6225.40.680		Клапан нагнетательный АК 6225.40.680, насос жидкостной НЖ-0,063/20		5		шт		28.13.31.110

		7		Воротник 2371.01.035		Воротник 2371.01.035, насос жидкостной НЖ-0,063/20		50		шт		28.13.31.110

		8		Прокладка 2371.01.002		Прокладка 2371.01.002, насос жидкостной НЖ-0,063/20		5		шт		28.13.31.110

		9		Прокладка 2371.01.002-01		Прокладка 2371.01.002-01, насос жидкостной НЖ-0,063/20		10		шт		28.13.31.110

		10		Прокладка 2371.01.002-02		Прокладка 2371.01.002-02, насос жидкостной НЖ-0,063/20		10		шт		28.13.31.110
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Указывается каждая единица продукции как в ОПЗ и ОНМЦД




